附件：

演播室搭建需求（10万）

1、该演播室主要用于歌会节目线上呈现的串讲；

2、根据歌会导演组及校方需求设计具有校庆氛围的演播室；

3、以学校原有演播室为主体进行优化改造；

4、背景需求为不反光饰面的钢木基层结构不低于20平米；

5、现场背景需嵌入不低于20平米的P2或更高规格的LED显示屏幕或同等尺寸的液晶显示屏幕；

6、现场需搭建60平米的地台（饰面为防静电材质）及定制桌椅及演播台；

7、根据需要配置相应的影视灯具及天幕灯；

8、配备独立的音控系统需一线品牌（森海塞尔或舒尔），话筒，耳返，配备字幕提词器以满足演播室拍摄需要；

9、整个演播室应在9月5日完成搭建及调试提供给校方使用2~3天，需配备人员以满足校方使用。

技术标：舞台效果图，舞台尺寸图，AV设备分布图、项目组成员简介、成功案例；

商务标：报价